**FORMATO DEL REGISTRO DE CONTINUIDAD**

Ver. **34** 20/05/22

**CABECERA y NOMBRE DE FICHERO (CON EXTENSIÓN: \*.RGT)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POSICION** |  | **DIG** |  | **CAMPO** |
| 1 2 |  | 2 |  | **CIRCUITO** |
| 3 4 |  | 2 |  | **AÑO** |
| 5 6 |  | 2 |  | **MES** |
| 7 8 |  | 2 |  | **DIA** |

**FORMATO y CUERPO DEL REGISTRO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **POSICION** | **DIG** | **CAMPO** |
| **A** | 01 11 | 11 | **HORA** <Formato "HH:MM:SS:FF"> |
|  | 12 13 | 2 | Espacios |
| **B** | 14 31 | 18 | **ID / CÓDIGO DEL ELEMENTO** |
|  | 32 33 | 2 | Espacios |
| **C** | 34 35 | 2 | **SEGMENTO / BLOQUE DE ELEMENTO** <Formato "##"> |
|  | 36 37 | 2 | Espacios |
| **D** | 38 69 | 32 | **TITULO** |
|  | 70 71 | 2 | Espacios |
| **E** | 72 82 | 11 | **DURACIÓN** <Formato "HH:MM:SS:FF"> |
|  | 83 84 | 2 | Espacios |
| **F** | 85 85 | 1 | **TIPO DE PROGRAMA** |
|  | 86 86 | 1 | Espacio |
| **G** | 87 87 | 1 | **RELACIÓN DE ASPECTO (16:9 4/3 HD CONVERSOR)** |
| **H** | 88 94 | 7 | **CONTRATO DE PUBLICIDAD** |
|  | 95 96 | 2 | Espacios |
| **I** | 97 99 | 3 | **PASE DE PUBLICIDAD** |
|  | 100 101 | 2 | Espacios |
| **J** | 102 106 | 5 | **LOCALIZADOR DE PUBLICIDAD** |
|  | 107 108 | 2 | Espacios |
| **K** | 109 119 | 11 | **CÓDIGO DEL BLOQUE DE PUBLICIDAD** |
|  | 120 121 | 2 | Espacios |
| **L** | 122 123 | 2 | **POSICIÓN DEL SPOT EN EL BLOQUE** |
|  | 124 125 | 2 | Espacios |
| **M** | 126 139 | 14 | **TITULO DEL BLOQUE DE PUBLICIDAD** <Formato (NAC1/X/HHMMU)"> |
|  | 140 141 | 2 | Espacios |
| **N** | 142 143 | 2 | **LOGO 1** (Mosca) <Formato "##"> |
|  | 144 144 | 1 | Espacio |
| **O** | 145 146 | 2 | **LOGO 2** (Mosca) <Formato "##"> |
| **P** | 147 147 | 1 | **CALIFICACIÓN MORAL** (Codificado 0-9) |
| **Q** | 148 148 | 1 | **ALERTAS** |
| **R** | 149 149 | 1 | **SUBTITULADO, AUDIODESCRIPCIÓN Y SIGNADO** (Codificado 1-D) |
| **S** | 150 152 | 3 | **AUDIO** (Mono, Estéreo, Dual, Dolby-E, …) |
| **T** | 153 153 | 1 | **LIBRE** |
| **U** | 154 157 | 4 | **INSERCIONES** (ESTAMOS VIENDO) |
| **V** | 158 158 | 1 | **SERVIDOR DE DIRECTOS** (Informa del servidor de directos de origen) |
| **W** | 159 159 | 1 | **DIRECTOS** |
|  | 160 161 | 2 | **ESPECIAL** SIN CABECERA DE CAMPO (Para futuras ampliaciones) |
|  | 162 162 | 1 | Espacio |
| **X** | 163 170 | 8 | **HORA ANUNCIADA**<Formato "HH:MM:SS"> |
|  | 171 171 | 1 | Espacio |
| **Y** | 172 172 | 1 | **DISTINTIVO DE CALIFICACIÓN MORAL** (Codificado 0-2) |

**RELACIÓN DE ASPECTO (CAMPO G)**

|  |  |
| --- | --- |
| **VALOR** | **DESCRIPCION** |
| **1** | RELACIÓN DE ASPECTO **4/3** |
| **2** | RELACIÓN DE ASPECTO **16:9** |
| **3** | RELACIÓN DE ASPECTO **HD** (16:9) |
| **4** | CONVERTIR DE 4/3 A **14:9** (16:9) **CONVERSOR** |

**CALIFICACIÓN MORAL (CAMPO P)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VALOR** |  | **DESCRIPCIÓN** |
|  |  | NADA (espacio en blanco) |
| **0** |  | NADA |
| **1** |  | NADA antes utilizado para ERI (Está libre) |
| **2** | **NR12** | NO RECOMENDADO A MENORES DE 12 AÑOS |
| **3** | **NR13** | NO RECOMENDADO A MENORES DE 13 AÑOS |
| **4** | **NR16** | NO RECOMENDADO A MENORES DE 16 AÑOS |
| **5** | **NR18** | NO RECOMENDADO A MENORES DE 18 AÑOS |
| **6** | **NR7** | NO RECOMENDADO A MENORES DE 7 AÑOS |
| **7** | **PT** | PARA TODOS LOS PUBLICOS |
| **8** | **SC** | SIN CALIFICAR |
| **9** | **X** | PROGRAMAS CLASIFICADOS X |

**ALERTAS AUTOMÁTICAS (CAMPO Q)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ALERTA** | **DESCRIPCIÓN** |
|  | NADA (espacio en blanco) |
| **0** | NADA |
| **1** | Evento multipantalla |
| **2** | Publicidad multipantalla |
| **3** | Discontinuidad temporal |
| **4** | Error TAPEEND de soporte |
| **5** | Evento insertado a mano |
| **6** | Evento no emitido |
| **7** | Conexión con otra cadena |
| **8** | Código incorrecto |

**ACCESIBILIDAD (CAMPO R)**

|  |  |
| --- | --- |
| **VALOR** | **DESCRIPCIÓN** |
|  | NADA (espacio en blanco) |
| **0** | NADA |
| **1** | SUBTITULADO |
| **2** | AUDIODESCRIPCIÓN |
| **3** | SUBTITULADO + AUDIODESCRIPCIÓN |
| **4** | INSUBTITULABLE **(NO FUNCIONAL)** |
| **5** | INSUBTITULABLE + AUDIODESCRIPCIÓN **(NO FUNCIONAL)** |
| **6** | SUBTITULADO INGLES |
| **7** | SIGNADO |
| **8** | SUBTITULADO + SIGNADO |
| **9** | SUBTITULADO INGLES + AUDIODESCRIPCIÓN |
| **A** | SUBTITULADO INGLES+ SIGNADO |
| **B** | SUBTITULADO + AUDIODESCRIPCIÓN + SIGNADO |
| **C** | SUBTITULADO INGLES + AUDIODESCRIPCIÓN + SIGNADO |
| **D** | AUDIODESCRIPCIÓN + SIGNADO |

**TIPO DE AUDIO (CAMPO S)**

|  |  |
| --- | --- |
| **VALOR** | **DESCRIPCIÓN** |
| **EST** | Audio ESTÉREO |
| **DST** | Audio DUAL ESTÉREO |
| **DP3** | Audio Dolby-E PAR 3 |
| **DG2** | Audio Dolby-E DUAL GRUPO 2 |

**LIBRE (CAMPO T)**

|  |  |
| --- | --- |
| **VALOR** | **DESCRIPCIÓN** |
|  |  |
|  |  |

**SERVIDOR DE DIRECTOS (CAMPO V)**

|  |  |
| --- | --- |
| **VALOR** | **DESCRIPCIÓN** |
|  | NADA (espacio en blanco) |
| **1** | TVE 1 |
| **2** | LA 2 |
| **3** | 24 HORAS |

**DISTINTIVO DE CALIFICACION MORAL (CAMPO Y)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VALOR** |  | **DESCRIPCIÓN** |
| **0** | BLANCO | 0 ó BLANCO NADA |
| **1** | ERI | ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA LA INFANCIA. |
| **2** | ERG | E. R. PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GENERO |

**MODIFICACIONES /ALTERACIÓN DE DATOS**

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CAMPOS OBLIGATORIOS INCOMPLETOS**

Si TRF o RECONCILE no informa de los campos obligatorios ASPECTO (blanco ó 0) AUDIO (blanco) o CALIFICACIÓN MORAL (blanco ó 0), se establecerá la configuración preestablecida por defecto en RGT.

CONFIGURACIÓN POR DEFECTO para RGT:

ASPECTO **2**

AUDIO **EST**

CALIFICACIÓN MORAL **7** (PT) PARA TODOS LOS PÚBLICOS

--- FIN DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE CONTINUIDAD (RGT) ---

**DESCRIPCIÓN DEL CAMPO RECONCILE EN HARRIS**

(NOTA: En Prometeo está programado en la **Acción 29**)

RECONCILE forma parte del formato de las listas de transmisión. LST es un campo de información que permanece en el AS RUN LOG y desde el que se pueden extraer datos del TRF que se han incluido en las listas de transmisión después de ser emitas.

**TRF LST ASRUN RGT**

RECONCILE en **LST** está en formato HEXADECIMAL

RECONCILE en **ASRUN** está en formato ASCII (ojo tienen que ser **caracteres imprimibles** del 32 al 126)

El RECONCILE de la versión 11 de HARRIS solo tenía 8 BYTES, desde la versión 12 dicho RECONCILE tiene 32 BYTES se describen a continuación

Para mantener la compatibilidad con las aplicaciones desarrolladas para la versión 11 de HARRIS y a partir de ahora la versión 12 de HARRIS **no se pueden modificar 8 los primeros BYTES**

**DESCRIPCIÓN DE LOS 32 BYTES DEL RECONCILE**

(**Los 8 primeros BYTES no se pueden modificar por Retro-compatibilidad**)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** |

|  |  |
| --- | --- |
| **CAMPO** | **DESCRIPCIÓN** |
| **01** | CODIFICACIÓN CALIFICACIÓN MORAL |
| **02** | VARIOS: CODIFICACIÓN DE R. ASPECTO, SUBTITULADO, AUDIODESCRIPCIÓN, PRIMER Y ÚLTIMO BLOQUE (Binario) |
| **03 - 07** | PUNTERO A LA BASE DE DATOS HELENA |
| **08** | TIPO DE PROGRAMA |

El campo de la cabecera, se utiliza para que, al variar los otros campos, el resultado este siempre dentro de los caracteres ASCII válidos.

**CAMPO 01 CODIFICACIÓN CALIFICACIÓN MORAL (Binario)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAB.** | **CAMPO** | **VALOR** |  | **DESCRIPCIÓN** |
| **0010** | **0000** | **0** |  | NADA (También espacio en blanco) |
| **0010** | **0001** | **1** |  | NADA antes utilizado para ERI (Está libre) |
| **0010** | **0010** | **2** | **NR12** | NO RECOMENDADO A MENORES DE 12 AÑOS |
| **0010** | **0011** | **3** | **NR13** | NO RECOMENDADO A MENORES DE 13 AÑOS |
| **0010** | **0100** | **4** | **NR16** | NO RECOMENDADO A MENORES DE 16 AÑOS |
| **0010** | **0101** | **5** | **NR18** | NO RECOMENDADO A MENORES DE 18 AÑOS |
| **0010** | **0110** | **6** | **NR7** | NO RECOMENDADO A MENORES DE 7 AÑOS |
| **0010** | **0111** | **7** | **PT** | PARA TODOS LOS PÚBLICOS |
| **0010** | **1000** | **8** | **SC** | SIN CALIFICAR |
| **0010** | **1001** | **9** | **X** | PROGRAMAS CLASIFICADOS X |

**CAMPO 02 CODIFICACIÓN DE R. ASPECTO, SUBTITULADO, AUDIODESCRIPCIÓN, PRIMER Y ÚLTIMO BLOQUE (Binario)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAB.** | **CAMPO** | **CAMPO** | **CAMPO** | **VALOR** | **DESCRIPCIÓN** |
|  |  |  |  | **0** | RELACIÓN DE ASPECTO **4:3** |
| **01** | **XX** | **XX** | **00** | **1** | RELACIÓN DE ASPECTO **4:3** |
| **01** | **XX** | **XX** | **01** | **2** | RELACIÓN DE ASPECTO **16:9** |
| **01** | **XX** | **XX** | **10** | **3** | RELACIÓN DE ASPECTO **HD** (16:9) |
| **01** | **XX** | **00** | **XX** | **0** | NADA |
| **01** | **XX** | **01** | **XX** | **1** | SUBTITULADO |
| **01** | **XX** | **10** | **XX** | **2** | AUDIODESCRIPCIÓN |
| **01** | **XX** | **11** | **XX** | **3** | SUBTITULADO + AUDIODESCRIPCIÓN |
| **01** | **00** | **XX** | **XX** | **NO** | BLOQUE ÚNICO |
| **01** | **01** | **XX** | **XX** | **NO** | PRIMER BLOQUE |
| **01** | **10** | **XX** | **XX** | **NO** | BLOQUE INTERMEDIO |
| **01** | **11** | **XX** | **XX** | **NO** | ÚLTIMO BLOQUE |

XX = Estos bits no se tienen en cuenta.

**NO** = No se utiliza en el registro de emisiones.

**CAMPO 03 al 07 PUNTERO A LA BASE DE DATOS (Decimal)**


Apunta a Bases de datos con el nombre Helena (SQL y PARADOX)


El rango del puntero va de 00000 a 99999

En la base de datos **Helena** nos encontramos los siguientes campos:


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CAMPO** | **TIPO** | **TAMAÑO** | **DESCRIPCIÓN** |
| **1** | I |  | RECONCILE (00000 a 99999) |
| **2** | A | 18 | ID |
| **3** | A | 7 | CONTRATO |
| **4** | A | 3 | PASE |
| **5** | A | 11 | BLOQUE DE PUBLICIDAD |
| **6** | A | 2 | POSICIÓN EN EL BLOQUE |
| **7** | A | 14 | TITULO ó NOMBRE |
| **8** | A | 8 | LIBRE (PARADOX) ó **ID**FONDOS (SQL) |

**BORLAND DB (PARADOX)**





**SQL SERVER**



**CAMPO 08 TIPO DE PROGRAMA (Alfanumérico)**

|  |  |
| --- | --- |
| **CAMPO** | **DESCRIPCIÓN** |
| **A** | AJUSTE |
| **B** | SPOT DE PUBLICIDAD |
| **C** | COMPLEMENTOS DE PROGRAMACIÓN, PROMOCIONES, ETC. |
| **D** | DESCONEXIONES |
| **E** | CAPÍTULOS DE PROGRAMA SERIADO |
| **P** | PROGRAMAS |

|  |  |
| --- | --- |
| **CAMPO** | **DESCRIPCIÓN** |
| **01** | CODIFICACIÓN CALIFICACIÓN MORAL |
| **02** | CODIFICACIÓN DE R. ASPECTO, SUBTITULADO, AUDIODESCRIPCIÓN, PRIMER Y ÚLTIMO BLOQUE (Binario) |
| **03 - 07** | PUNTERO A LA BASE DE DATOS HELENA |
| **08** | TIPO DE PROGRAMA |
| **09 - 23** | ID DEL ELEMENTO (15 BYTES ASCII) |
| **24** | CODIFICACIÓN CALIFICACIÓN MORAL |
| **25** | CODIFICACIÓN DE RELACIÓN DE ASPECTO |
| **26** | CODIFICACIÓN DE SUBTITULADO |
| **27** | CODIFICACIÓN DE AUDIODESCRIPCIÓN |
| **28** | CODIFICACIÓN DE LENGUAJE DE SIGNOS |
| **29 - 31** | HORA ANUNCIADA HHMMSS (Listas de Programación) |
| **32** | TABLA DB HELENA |

**(VERSIÓN 12 HARRIS)**

**CAMPO 09 al 23 ID DEL ELEMENTO (15 BYTES ASCII)**

**CAMPO 24 CALIFICACIÓN MORAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VALOR** |  | **DESCRIPCIÓN** |
| **0** |  | NADA (También espacio en blanco) |
| **1** |  | NADA antes utilizado para ERI (Está libre) |
| **2** | **NR12** | NO RECOMENDADO A MENORES DE 12 AÑOS |
| **3** | **NR13** | NO RECOMENDADO A MENORES DE 13 AÑOS |
| **4** | **NR16** | NO RECOMENDADO A MENORES DE 16 AÑOS |
| **5** | **NR18** | NO RECOMENDADO A MENORES DE 18 AÑOS |
| **6** | **NR7** | NO RECOMENDADO A MENORES DE 7 AÑOS |
| **7** | **PT** | PARA TODOS LOS PÚBLICOS |
| **8** | **SC** | SIN CALIFICAR |
| **9** | **X** | PROGRAMAS CLASIFICADOS X |

**CAMPO 25 RELACIÓN DE ASPECTO**

|  |  |
| --- | --- |
| **VALOR** | **DESCRIPCIÓN** |
| **0** | RELACIÓN DE ASPECTO **4:3** |
| **1** | RELACIÓN DE ASPECTO **4:3** |
| **2** | RELACIÓN DE ASPECTO **16:9** |
| **3** | RELACIÓN DE ASPECTO **HD** (16:9) |

**CAMPO 26 SUBTITULADO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VALOR** | **DESCRIPCIÓN** | **EN EL TRF** |
| **0** | NADA (También espacio en blanco) | NADA |
| **1** | SUBTITULADO | S |
| **2** | SUBTITULADO + SUBTITULADO EN INGLES | I |

**CAMPO 27 AUDIODESCRIPCIÓN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VALOR** | **DESCRIPCIÓN** | **EN EL TRF** |
| **0** | NADA (También espacio en blanco) | NADA |
| **1** | AUDIODESCRIPCIÓN WAV | x |
| **2** | AUDIODESCRIPCIÓN PROGRAMA EN DIRECTO | y |
| **3** | AUDIODESCRIPCIÓN SOPORTE (PISTAS 7 Y 8) | z |

**CAMPO 28 LENGUAJE DE SIGNOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VALOR** | **DESCRIPCIÓN** | **EN EL TRF** |
| **0** | NADA (También espacio en blanco) | NADA |
| **1** | SIGNADO ORIGEN SOPORTE DE VIDEO MXF | x |
| **2** | SIGNADO ORIGEN SEÑAL EN DIRECTO | y |
| **3** | SIGNADO ORIGEN INCRUSTADO EN EL SOPORTE | z |
| **4** | SIGNADO ORIGEN SE INCRUSTA DESDE HBBTV | w |

**CAMPO 29 al 31 HORA ANUNCIADA DE LAS LISTAS DE PROGRAMACIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| **VALOR** | **DESCRIPCIÓN** |
| **29** | HORA ANUNCIADA HH (Horas) |
| **30** | HORA ANUNCIADA MM (Minutos) |
| **31** | HORA ANUNCIADA SS (Segundos) |

**CAMPO 32 TABLA DB HELENA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VALOR** | **NOMBRE DE LA TABLA** | **TIPO** |
| **1** | HELENA 12 | SQL SERVER |
| **2** | HELENA 34 | SQL SERVER |
| **3** | HELENA 5 | SQL SERVER |
| **4** | HELENA A CANARIAS | BORLAND DB PARADOX |
| **5** | HELENA B CANARIAS | BORLAND DB PARADOX |
| **6** | HELENA A CATALUÑA | BORLAND DB PARADOX |
| **7** | HELENA B CATALUÑA | BORLAND DB PARADOX |

--- FIN DESCRIPCIÓN DEL CAMPO RECONCILE ---